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[bookmark: _Hlk212186864]Dostawa mobilnej pompowni przewałowej z własnym napędem

Opis przedmiotu zamówienia/Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

	Minimalne wymagania techniczno – użytkowe	

Oferujemy 
Nazwa lub model lub typ ………………..

	Lp.
	Warunki Zamawiającego
	Potwierdzenie spełnienia wymagań: spełnia / nie spełnia lub propozycje Wykonawcy*

	1. 
	Pompa automatycznie zasysająca:
· Wydajność maksymalna : do 580m3/h
· Podnoszenie maksymalne: do 40 m

	Nazwa lub model lub typ ………………..


	2. 
	Próżniowy system zasysania:
· Wydajność zasysania minimalna : 50 m3/h 
· Maks. próżnia min.: 8,0 m

	

	3. 
		Parametry silnika:
· Moc na kole zamachowym min: 50 kW 
· Pojemność maksymalna silnika 2,0000 cm3 
· Liczba cylindrów min:  4 
· Norma emisji spalin zgodna z obowiązującymi normami emisji spalin

	

	4. 
		Panel sterujący:
· System automatycznego włączania / wyłączania 
· Dwa pływaki sterujące agregatem (przewód min. 8 m) 
· Przełącznik kluczykowy 
· Funkcja biegu jałowego 
· Sterowanie obrotami za pomocą przycisków 
· Kontrolki ostrzegawcze 
· Wyświetlacz LCD 

	

	5. 
	Układ paliwowy :
· Zbiornik paliwa PE min: 300 L 
· Wlew paliwa Ø 100 mm 
· Elektroniczny system wtrysku 

	

	6. 
	System elektryczny oraz zabezpieczenia: 
· Napięcie nominalne 12 Volt 
· Akumulator klasy Premium 
· Zabezpieczenie przed przeciążeniem 

	

	7. 
	Osprzęt:
· Wąż ssawny DN200 L= 3mb z szybkozłączami – 5szt 
· Wąż tłoczny DN200 płaskozwijalny L=20mb z szybkozłączami – 2szt 
· Kosz ssawny DN200 z szybkozłączem

	

	8. 
	Podwozie pod agregat:
· Rama przyczepy ocynkowana ogniowo
· Zaczep kulowy 
· Zaczep oczkowy fi 40mm
· Regulowana wysokość sprzęgu
· Podpory regulowane umożliwiające wypoziomowanie agregatu 
· Układ hamulcowy zgodny z przepisami ruchu drogowego 
· Koło zapasowe 
· Tabliczka znamionowa 
· Instalacja elektryczna z oświetleniem, zgodna z przepisami prawo o ruchu drogowym, z możliwością podłączenia zasilania 12V. 
· Podwozie z homologacją dostosowaną do masy zespołu agregatu pompowego, nie przekraczające DMC 3T
· Miejsce na osprzęt 

	

	9. 
	10. OBUDOWA AGREGATU: 
· Obudowa dźwiękochłonna, głośność nie większa niż 7-dB z odległości 10m
· Wygłuszone wnętrze
· Dwie kieszenie na widły wózka
· Zawiesie minimum jednopunktowe 

	



Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretne parametry lub wpisując wyraz „spełnia



…............................................
elektroniczne podpisy osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy



Strona 1 z 16
